1. 道岔型号表和道岔坐标表中的道岔均需要改为用圈表示或者岔X的样式。
2. 最开始需要的图和数据中的图例需要复制到车站初始布置图里。
3. 道岔类型表中“左开”一列，“右开”一列，保证紧凑与居中。
4. 道岔类型表和道岔坐标表中道岔号码后面需保证无空格。
5. 道岔坐标必须含有英文的小数点。如不能写为0，需要写成0.000
6. 如第三步读取车站初始布置图信息时不能生成道岔信息核对表，要注意检查data.xls，核对以下几点：
7. 在第一列找到车站名称，核对其x,y,z（第2/3/4列）坐标及字体高度（第5列）是否正确，其中的Z坐标是否全部为0。
8. 如果用圆圈表示道岔，则要注意data.xls最后几行的“圆圈圈x”的个数必须等于你想绘制的道岔个数的两倍，不能多也不能少。